**Стандартные размеры** – 2050x860 , 2050x960

**Толщина полотна** 83mm

**Толщина косяка** 93mm

**Толщина металла** 1,5mm

**Внутреннее наполнение** :  
 **1** Мин вата Knauf

**2** Термоизосплен

**Основной замок** Guardian 3011

**Дополнительный замок** Guardian 3201

**Наружная отделка** Порошковое покрытие , Антик бронза  
**Внутренняя отделка** панель МДФ 10мм , цвет “Сандал белый”.

**Количество контуров** **уплотнения** 2

**Противосъемные штыри** да/нет

**Броненакладка** да/нет

**Подсветка** да/нет

**Производство** – г. Йошкар-ола